C++语言编程规范

V 0.8

2015.9.7

南京大全自动化科技有限公司

目 录

[1 基本原则 3](#_Toc361386032)

[2 排版布局 5](#_Toc361386033)

[3 注释 16](#_Toc361386034)

[4 命名规则 23](#_Toc361386035)

[5 变量、结构 30](#_Toc361386036)

[6 函数、过程 43](#_Toc361386037)

[7 可测性 55](#_Toc361386038)

[8 程序效率 61](#_Toc361386039)

[9 质量保证 67](#_Toc361386040)

[10 代码编辑、编译、审查 75](#_Toc361386041)

[11 代码测试、维护 78](#_Toc361386042)

**修订记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 修订版本 | 描 述 | 修改人 |
| 2015-9-1 | v 1.0 | 初稿完成 | 钱鸿，张官勇 |
|  |  |  |  |

# 1 基本原则

## 1-1：首先是为人编写程序，其次才是计算机。

**说明：**这是软件开发的基本要点，软件的生命周期贯穿产品的开发、测试、生产、用户使用、版本升级和后期维护等长期过程，只有易读、易维护的软件代码才具有生命力。

## 1-2：保持代码的简明清晰，避免过分的编程技巧，或使用难懂的技巧性很高的语句，除非很有必要时。

**说明：**简单是最美。保持代码的简单化是软件工程化的基本要求。不要过分追求技巧，否则会降低程序的可读性。高技巧语句**不等于**高效率的程序，实际上程序的效率**关键**在于算法。

**反例**：考虑不周就可能出问题，也较难理解。

\* stat\_poi ++ += 1;

\* ++ stat\_poi += 1;

**正例**：

\*stat\_poi += 1;

stat\_poi++; // 此二语句功能相当于“ \* stat\_poi ++ += 1; ”

++ stat\_poi;

\*stat\_poi += 1; // 此二语句功能相当于“ \* ++ stat\_poi += 1; ”

## 1-3：所有的代码尽量遵循ANSI C标准。

**说明：**所有的代码尽可能遵循ANSI C标准，尽可能不使用ANSI C未定义的或编译器扩展的功能。

## 1-4：编程时首先达到正确性，其次考虑效率。

**说明：**编程首先考虑的是满足正确性、健壮性、可维护性、可移植性等质量因素，最后才考虑程序的效率和资源占用。

## 1-5：避免或少用全局变量。

**说明：**过多地使用全局变量，会导致模块间的紧耦合，违反模块化的要求。

## 1-6：尽量避免使用GOTO语句。

## 1-7：尽可能复用、修正老的代码。

**说明：**尽量选择可借用的代码，对其修改优化以达到自身要求。

## 1-8： 尽量减少同样的错误出现的次数。

**说明：**事实上，我们无法做到完全消除错误，但通过不懈的努力，可以减少同样的错误出现的次数。

# 2 排版布局

程序布局的目的是显示出程序良好的逻辑结构，提高程序的准确性、连续性、可读性、可维护性。更重要的是，统一的程序布局和编程风格，有助于提高整个项目的开发质量，提高开发效率，降低开发成本。同时，对于普通程序员来说，养成良好的编程习惯有助于提高自己的编程水平，提高编程效率。因此，统一的、良好的程序布局和编程风格不仅仅是个人主观美学上的或是形式上的问题，而且涉及到产品质量，涉及到个人编程能力的提高，必须引起大家重视。

## 2-1：遵循统一的布局顺序来书写头文件。

**说明：**以下内容如果某些节不需要，可以忽略。但是其它节要保持该次序。

头文件布局:

文件头（参见第三章“注释”）

#ifndef \_文件名\_H\_（全大写）

#define \_文件名\_H\_

其它条件编译选项

#include（依次为标准库头文件、非标准库头文件）

常量定义

全局宏

全局数据类型

全局函数原型

#endif

将包含次序标准化可增强可读性、避免隐藏依赖（hidden dependencies，注：隐藏依赖主要是指包含的文件中编译时），次序如下：C库、C++库、其他库的.h、项目内的.h。

项目内头文件应按照项目源代码目录树结构排列，并且避免使用UNIX文件路径.（当前目录）和..（父目录）。例如，a-project/src/base/logging.h应像这样被包含：

#include "base/logging.h"

## 2-2：遵循统一的布局顺序来书写实现文件。

**说明：**以下内容如果某些节不需要，可以忽略。但是其它节要保持该次序。

实现文件布局：

文件头（参见第三章“注释”）

#include（依次为标准库头文件、非标准库头文件）

常量定义

文件内部使用的宏

文件内部使用的数据类型

全局变量

本地变量（即静态全局变量）

局部函数原型

全局函数

局部函数

## 2-3：使用注释块分离上面定义的节。各节之间用2空行隔开。

**正例：**

/ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 数据类型

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* /

typedef unsigned char BOOLEAN;

typedef signed char INT8;

typedef signed short int INT16;

typedef signed long int INT32;

typedef unsigned char UINT8;

typedef unsigned short int UINT16;

typedef unsigned long int UINT32;

/ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 函数原型

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* /

int DoSomething(void);

## 2-4：头文件必须要避免重复包含。

**说明：**可以通过宏定义来避免重复包含。

**正例：**

#ifndef \_MODULE\_H

#define \_MODULE\_H

[文件体]

#endif

## 2-5：包含标准库头文件用尖括号 < >，包含非标准库头文件用双引号 “ ”。

**正例：**

#include <stdio.h>

#include “heads.h”

## 2-6：条件编译语句 #ifdef、 #else、 #endif 等, 要从一行最左端开始书写。嵌套的条件编译也要采用缩进格式。

**说明：**这样可以保持较好的可阅读性。

**正例：**

#ifndef DEBUG

#include（依次为标准库头文件、非标准库头文件）

#ifdef P\_MP\_BOARD

#define MP\_MAC (0x112233445566)

#endif

#endif

## 2-7：程序中一行的代码和注释不能超过120列。

**说明：**包括空格在内不超过120列。

## 2-8：if、else、for、do、while、case、switch、default等语句自占一行，执行语句不得紧跟其后。不论执行语句部分有多少都要加括号{}。

**说明：**这样可以防止书写失误，也易于阅读。

**反例：**

if (pUserCR == NULL) return;

**正例：**

if (NULL == pUserCR)

{

return;

}

## 2-9：定义指针类型的变量，\*应放在变量前。

**正例：**

float \*pBuffer;

**反例：**

float\* pBuffer;

## 2-10：源程序中关系较为紧密的代码应尽可能相邻。

**说明：**便于程序阅读和查找。

**反例：**以下代码布局不太合理。

rect.length = 10; char\_poi = str; rect.width = 5;

**正例：**若按如下形式书写，可能更清晰一些。

rect.length = 10;

rect.width = 5; // 矩形的长与宽关系较密切，放在一起。

char\_poi = str;

## 2-12：禁止使用TAB键，必须使用空格进行缩进。缩进为4个空格。

**说明：**消除不同编辑器对TAB处理的差异，有的代码编辑器可以设置用空格代替TAB键。

## 2-13：函数或过程的开始、结构的定义及循环、判断、case分支下的语句块等代码都要采用缩进风格，缩进的空格数为4个。

## 2-14：程序块的分界符（如C/C++语言的大括号‘{’和‘}’）应各独占一行并且位于同一列，同时与引用它们的语句左对齐。在函数体的开始、类的定义、结构的定义、枚举的定义以 及if、for、do、while、switch、case语句中的程序块都要采用如上的缩进方式。

**说明：**这样使代码便于阅读，并且方便注释。do while语句和结构的类型化时可以例外，while条件和结构名可与 } 在同一行。

**反例：**如下例子不符合规范。

for (...) {

... // program code

}

if (...)

{

... // program code

}

void example\_fun( void )

{

... // program code

}

**正例：**

for (...)

{

... // program code

}

1. 括号独占一行，同列左对齐
2. 语句块缩进4个空格

if (...)

{

... // program code

}

void example\_fun( void )

{

... // program code

switch (type)

{

case type1:

语句块缩进4个空格

... // program code

break;

case type2:

... // program code

break;

语句块缩进4个空格

...

default:

... // program code

break;

}

}

/// case下语句块行数多的情况 ???

case typem:

{

// program code

}

break;

case typen:

{

// program code

}

break;

## 2-15：结构型的数组、多维的数组如果在定义时初始化，按照数组的矩阵结构分行书写。

**正例：**

int aiNumbers[4][3] =

{

1, 1, 1,

2, 4, 8,

3, 9, 27,

4, 16, 64

}

## 2-16：相关的赋值语句等号对齐。

**正例：**例子中的 **凵** 代表空格

tPDBRes.wHead = 0;

tPDBRes.wTail = wMaxNumOfPDB - 1;

tPDBRes.wFree = wMaxNumOfPDB;

tPDBRes.wAddress**凵**= wPDBAddr;

tPDBRes.wSize = wPDBSize;

## 2-18：相对独立的程序块之间、变量说明之后必须加空行。各case分支间要空一行。

**说明：**空行起着分隔程序段落的作用。适当的空行可以使程序的布局更加清晰。

**反例：**

if (!valid\_ni(ni))

{

... // program code

}

repssn\_ind = ssn\_data[index].repssn\_index;

repssn\_ni = ssn\_data[index].ni;

**正例：**

if (!valid\_ni(ni))

{

... // program code

}

空一行

repssn\_ind = ssn\_data[index].repssn\_index;

repssn\_ni = ssn\_data[index].ni;

## 2-19：在两个以上的关键字、变量、常量进行对等操作时，它们之间的操作符之前、之后或者前后要加空格；进行非对等操作时，如果是关系密切的立即操作符（如－>），后不应加空格。

**说明：**采用这种松散方式编写代码的目的是使代码更加清晰。 由于留空格所产生的清晰性是相对的，所以，在已经非常清晰的语句中没有必要再留空格。 如果语句已足够清晰则（1）括号内侧(即左括号后面和右括号前面)不需要加空格，（2）多重括号间不必加空格，因为在 C/C++语言中括号已经是最清晰的标志了。 （3）在长语句中，如果需要加的空格非常多，那么应该保持整体清晰，而在局部不加空格。（4）给操作符留空格时不要连续留两个以上空格。

**正例：**

(1) 逗号、分号只在后面加空格。

int a, b, c;

(2)比较操作符, 赋值操作符"="、 "+="，算术操作符"+"、"%"，逻辑操作符"&&"、

"&"，位域操作符"<<"、"^"等多元操作符和它们的操作数之间至少需要一个空格。

if (current\_time >= MAX\_TIME\_VALUE)

a = b + c;

a \*= 2;

a = b ^ 2;

(3)"!"、"~"、"++"、"--"、"\*"、"&"（地址运算符）等单目（一元）操作符前后不加空格。

\*p = 'a'; // 内容操作"\*"与内容之间

flag = !isEmpty; // 非操作"!"与内容之间

p = &mem; // 地址操作"&" 与内容之间

i++; // "++","--"与内容之间

(4)"->"、"."、"［］"前后不加空格。

p->id = pid; // "->"指针前后不加空格

(5) if、for、while、switch 等与后面的括号间应加空格，使 if 等关键字更为突出、 明显。

if (a >= b && c > d)

## 2-20：函数名之后不要留空格。

**说明：**函数名后紧跟左括号‘(’，以与关键字区别。

## 2-21：‘(’向后紧跟，‘)’、‘,’、‘;’向前紧跟，紧跟处不留空格。‘,’之后要留空格。‘;’不是行结束符号时其后要留空格。

**正例：**

例子中的 **凵** 代表空格。

for**凵**(i**凵**=**凵**0;**凵**i**凵**<**凵**MAX\_BSC\_NUM;**凵**i++)

{

DoSomething(iWidth,**凵**iHeight);

}

## 2-22：建议注释符与注释内容之间用一个空格进行分隔。

**示例：可以不加空格！**

/\***凵**注释内容**凵**\*/

//**凵**注释内容

## 2-23：较长的语句（>120字符）要在低优先级操作符处拆分成新行，操作符放在新行之首（以便突出操作符）。拆分出的新行要进行适当的缩进，使排版整齐，语句可读。

**说明：条件表达式**的续行在第一个条件处对齐。

**for循环**语句的续行在初始化条件语句处对齐。

**函数**调用和函数声明的续行在第一个参数处对齐。

**赋值**语句的续行应在赋值号后对齐。

**正例：**

if ((iFormat == CH\_A\_Format\_M)

&& (iOfficeType == CH\_BSC\_M)) // 条件表达式的续行在第一个条件处对齐

1. 操作符放在新行之首
2. 在第一个条件处对齐

{

DoSomething();

}

for (long\_initialization\_statement;

long\_condiction\_statement; // for循环语句续行在初始化条件语句处对齐

long\_update\_statement)

{

1. 在初始化条件语句处对齐

DoSomething();

}

// 函数声明的续行在第一个参数处对齐

BYTE ReportStatusCheckPara(HWND hWnd,

BYTE ucCallNo,

BYTE ucStatusReportNo);

1. 在第一个参数处对齐

// 赋值语句的续行应在赋值号后（第一右值处）对齐

fTotalBill = fTotalBill + faCustomerPurchases[iID]

+ fSalesTax(faCustomerPurchases[iID]);

1. 在赋值号后（第一右值处）对齐

## 2-24：函数声明时，类型与名称不允许分行书写。

**正例：**

extern double FAR CalcArea(double dWidth, double dHeight);

**反例：**

extern double FAR

CalcArea(double dWidth, double dHeight);

frame\_id \* STAT\_TASK\_CHECK\_NUMBER + index,

stat\_object );

## 2-25：不允许把多个短语句写在一行中，即一行只写一条语句。

**反例：**

rect.length = 0; rect.width = 0;

**正例：**

rect.length = 0;

rect.width = 0;

## 2-26：注意运算符的优先级，并用括号明确表达式的操作顺序，避免使用默认优先级。

**说明**：防止阅读程序时产生误解，防止因默认的优先级与设计思想不符而导致程序出错。

**正例：**下列语句中的表达式

word = (high << 8) | low (1) if ((a | b) && (a & c)) (2) if ((a | b) < (c & d)) (3)

如果书写为

**反例：**

high << 8 | low a | b && a & c

a | b < c & d

由于

high << 8 | low = ( high << 8) | low, a | b && a & c = (a | b) && (a & c)， (1)(2)不会出错，但语句不易理解；

a | b < c & d = a | （b < c） & d，(3)造成了判断条件出错。

## 2-27：各函数体定义之间空2行

# 3 注释

## 3-1：注释格式尽量统一，建议使用C语言的注释符“/\* … \*/”。

**说明**：

**(1)单行注释（**例子中的 **凵** 代表空格**）**：

**/\*凵**xxx xxx (注释内容)**凵\*/**

**//凵**xxx xxx (注释内容)

**(2)多行注释**：

**/\*凵**xxx xxx (注释内容)

**\*凵**xxx xxx (注释内容)

\*/

## 3-2：一般情况下，源程序有效注释量必须在20％以上。

**说明**：注释的原则是有助于对程序的阅读理解，在该加的地方都加了，注释不宜太多也不 能太少，注释语言必须准确、易懂、简洁。

## 3-3：注释应考虑程序易读及外观排版的因素，建议多使用中文，注释使用中文，除非能用非常流利准确的英文表达。

**说明**：注释语言不统一，影响程序易读性和外观排版，出于对维护人员的考虑，建议使用 中文。

## 3-4：文件头部必须进行注释，包括：.h文件、.c文件、.inc文件、.def文件、编译说明文件.cfg等。

**说明：**注释必须列出：模块名、文件名、功能、作者、版本号、备注（与其它文件的关系、主要函数等）、修改日志等。

**正例：（见sample .h 文件**[**sample.h**](file:///D:\work\daqo\code%20standard\sample.h)**）**

## 3-5：函数头部应进行注释，列出：函数的目的/功能、输入参数、输出参数、返回值、调用关系（函数、表）、修改日志等。

**正例：（见sample .c 文件**[**sample.c**](file:///D:\work\daqo\code%20standard\sample.c)**）**

## 3-6：边写代码边注释，修改代码同时修改相应的注释，以保证注释与代码的一致性。无用的注释要删除。

## 3-7：注释的内容要清楚、明了，含义准确，防止注释二义性。

**说明：**错误的注释不但无益反而有害。

## 3-9：注释应与其描述的代码相近，对代码的注释应放在其上方或右方（对单条语句的注释）相邻位置，不可放在下面。

**说明：变量、常量、宏的注释应放在其上方相邻位置或右方。**

上方（或 右方）注释

**正例：**

/\* active statistic task number \*/

#define MAX\_ACT\_TASK\_NUMBER 1000

#define MAX\_ACT\_TASK\_NUMBER 1000 /\* active statistic task number \*/

**反例：**

例 1：

/\* get replicate sub system index and net indicator \*/

repssn\_ind = ssn\_data[index].repssn\_index;

repssn\_ni = ssn\_data[index].ni;

上方相邻处，不需空行

例 2：

repssn\_ind = ssn\_data[index].repssn\_index;

repssn\_ni = ssn\_data[index].ni;

/\* get replicate sub system index and net indicator \*/

下方注释不行

应如下书写

/\* get replicate sub system index and net indicator \*/

repssn\_ind = ssn\_data[index].repssn\_index;

repssn\_ni = ssn\_data[index].ni;

## 3-10：将注释与其上面的代码用空行隔开。

**反例：**如下例子，显得代码过于紧凑**。**

/\* code one comments \*/

program code one

/\* code two comments \*/

program code two

**正例：**

/\* code one comments \*/

program code one

必要的空行，让程序更清晰可读

/\* code two comments \*/

program code two

## 3-11：注释与所描述内容进行同样的缩排。

**说明：**可使程序排版整齐，并方便注释的阅读与理解。

**反例：**排版不整齐，阅读稍感不方便。

void example\_fun( void )

{

/\* code one comments \*/ CodeBlock One

/\* code two comments \*/ CodeBlock Two

}

**正例：**

void example\_fun( void )

{

/\* code one comments \*/ CodeBlock One

/\* code two comments \*/ CodeBlock Two

}

## 3-12：避免在一行代码或表达式的中间插入注释。

**说明：**除非必要，不应在代码或表达中间插入注释，否则容易使代码可理解性变差。

## 3-13：避免在注释中使用缩写，特别是非常用缩写。

**说明：**在使用缩写时或之前，应对缩写进行必要的说明, 如ABC。

## 3-14：通过对函数或过程、变量、结构等正确的命名以及合理地组织代码的结构，使代码成为 自注释的。

**说明：**清晰准确的函数、变量等的命名，可增加代码可读性，并减少不必要的注释。

## 3-15：如命名不是充分自注释的，对所有变量、常量、数据结构声明(包括数组、结构、类、枚举等)等，在声明时都必须加以注释，说明其物理含义。

**说明：**对数据结构的注释应放在其上方相邻位置，不可放在下面；对结构中的每个域的注 释放在此域的右方。

**正例：**可按如下形式说明枚举/数据/联合结构。

/\* sccp interface with sccp user primitive message name \*/

enum SCCP\_USER\_PRIMITIVE

{

N\_UNITDATA\_IND, /\* sccp notify sccp user unit data come \*/

/\* sccp notify user the No.7 network can not transmission this \* message

\*/

N\_NOTICE\_IND,

N\_UNITDATA\_REQ, /\* sccp user's unit data transmission request\*/

};

## 3-16：全局变量要有较详细的注释，包括对其功能、取值范围、访问信息及访问时注意事项、以及哪些进程访问该全局变量等的说明。

**正例**：

/\*

\* 变量作用：（错误状态码）

\* 变量范围：例如0 - SUCCESS 1 - Table error

\* 访问说明：（访问的函数以及方法）

\*/

INT8 g\_TranErrorCode;

**正例：**

/\* The ErrorCode when SCCP translate

\* Global Title failure, as follows // 变量作用、含义

\* 0 － SUCCESS 1 － GT Table error

\* 2 － GT error Others － no use // 变量取值范围

\* only function SCCPTranslate() in

\* this modual can modify it, and other

\* module can visit it through call

\* the function GetGTTransErrorCode() // 使用方法

\*/

INT8 g\_GTTranErrorCode;

## 3-17：对变量的定义和分支语句（条件分支、循环语句等）必须编写注释。

说明：这些语句往往是程序实现某一特定功能的关键，对于维护人员来说，良好的注释帮 助更好的理解程序，有时甚至优于看设计文档。

## 3-18：对于switch语句下的case语句，如果因为特殊情况需要处理完一个case后进入下一 个case处理，必须在该case语句处理完、下一个case语句前加上明确的注释。

**说明：**这样比较清楚程序编写者的意图，有效防止无故遗漏 break 语句。

**正例：**

case CMD\_UP: ProcessUp(); break;

case CMD\_FWD: ProcessFwd();

if (...)

{

... break;

}

else

{

***ProcessCFW\_B(); // now jump into case CMD\_A***

}

遗漏 break；

建议case程序块间增加空行，或者增加注释

case CMD\_A: ProcessA(); break;

case CMD\_B: ProcessB(); break;

case CMD\_C: ProcessC();

break;

case CMD\_D: ProcessD();

...

break;

## 3-19：在代码的功能、意图层次上进行注释，提供有用、额外的信息。

**说明**：注释的目的是解释代码的目的、功能和采用的方法，提供代码以外的信息，帮助读 者理解代码，防止没必要的重复注释信息。

**正例：**如下注释意义不大。

/\* if receive\_flag is TRUE \*/

if (receive\_flag)

而如下的注释则给出了额外有用的信息。

/\* if mtp receive a message from links \*/

if (receive\_flag)

## 3-20：建议在程序块的结束行右方加注释标记，以表明某程序块的结束。 说明：当代码段较长，特别是多重嵌套时，这样做可以使代码更清晰，更便于阅读。

**正例：**如下注释意义不大。参见如下例子。

if (...)

{

// program code

while (index < MAX\_INDEX)

{

// program code

} /\* end of while (index < MAX\_INDEX) \*/ // 指明该条 while 语句结

束

} /\* end of if (...)\*/ // 指明是哪条 if 语句结束

# 4 命名规则

好的命名规则能极大地增加可读性和可维护性。同时，对于一个有上百个人共同完成的大项目来说，统一命名约定也是一项必不可少的内容。本章对程序中的所有标识符（包括变量名、常量名、函数名、结构名、宏定义等）的命名做出约定。

## 4-1：标识符的命名要清晰、明了，有明确含义，同时使用完整的单词或大家基本可以理解的缩写，避免使人产生误解。命名要具有自描述性（自解释性），以提高代码可读性。

## 4-2：标识符要尽量采用英文单词或其组合，便于记忆和阅读；如确实需要使用汉语拼音命名，要尽量使用全拼（拼音首字母大写，其余小写）。

说明：较短的单词可通过去掉“元音”形成缩写；较长的单词可取单词的头几个字母形成缩写；一些单词有大家公认的缩写。

示例：如下单词的缩写能够被大家基本认可。

temp 可缩写为 tmp ;

flag 可缩写为 flg ; statistic 可缩写为 stat ; increment 可缩写为 inc ; message 可缩写为 msg ;

**反例：**

int ValueBMP;

**正例：**

int ValueBoMaPan;

## 4-3：命名中若使用特殊约定或缩写，则要有注释说明。

说明：应该在源文件的开始之处，对文件中所使用的缩写或约定，特别是特殊的缩写，进行必要的注释说明。

## 4-4：程序中不要出现仅靠大小写区分的相似的标识符。

## 4-5：用正确的反义词组命名具有互斥意义的变量或相反动作的函数等。

**说明**：下面是一些在软件中常用的反义词组。

add / remove begin / end create / destroy insert / delete first / last get / release increment / decrement put / get

add / delete lock / unlock open / close

min / max old / new start / stop next / previous source / target show / hide send / receive source / destination

cut / paste up / down

**示例：**

int MinSum;

int MaxSum;

int AddUser(INT8 \*pUserName);

int DeleteUser(INT8 \*pUserName);

## 4-6：变量名长度应小于31个字符，以保持与ANSI C标准一致。禁止取单个字符（如i、j、k等）作为变量名，但是局部循环变量除外。

**说明：**变量，尤其是局部变量，如果用单个字符表示，很容易出错（如l误写成1）,而编译时又检查不出，则有可能增加排错时间。过长的变量名会增加工作量，会使程序的逻辑流程变得模糊，给修改带来困难，所以应当选择精炼、意义明确的名字，才能简化程序语句，改善对程序功能的理解。

## 4-7：命名规范必须保持一致，并在同一项目中统一,不可来回变化.

**说明**：个人的命名风格，在符合所在项目组或产品组的命名规则的前提下，才可使用（即命名规则中没有规定到的地方才可有个人命名风格）。

## 4-8：程序中局部变量不要与全局变量重名。

## 4-9：在同一软件产品内，应规划好接口部分标识符（变量、结构、函数及常量）的命名，防止编译、链接时产生冲突。

说明：对接口部分的标识符应该有更严格限制，防止冲突。如可规定接口部分的变量与常 量之前加上“模块”标识等。

## 4-10：变量名要尽量使用“名词”或者“形容词＋名词”命名，且使用大小写混排(大骆驼命名法)的书写规则（每个逻辑点首字母大写，其余小写）。

**说明**：[1] 使用一致的前缀来区分变量的作用域：只有全局变量（g\_）、静态变量(s\_)、指针变量(p)需要添加前缀，其后加上变量名主体。。

**示例：**变量活动范围前缀规范如下：

g\_ ： 全局变量

s\_ ： 静态变量（含全局静态变量）

**说明**：[2] 使用一致的小写类型指示符作为前缀来区分变量的类型。

**示例：**常用变量类型前缀列表如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **变量类型前缀** | **变量类型** |
| b | bool |
| c | char |
| uc | unsigned char |
| s | short |
| us | unsigned short |
| i | int |
| ui | unsigned int |
| l | long (64bit) |
| ul | unsigned long (64bit) |
| f | float |
| d | double |
| p | pointer |
| h | handle |
| a | 数组，array of TYPE |
| str | 字符串 |
| t | 结构类型 |

**示例：**变量示例如下：

INT8 g\_cDeviceName; //类型为char型的全局变量

INT8 s\_cTeacherName; //类型为char型的静态变量

INT16 sAppleNum;

INT8 cChildName[];

INT8 cLenth；

INT8 cSum；

INT8 \*pOldChar; //类型为字符指针的局部变量

INT8 (\*pGetLenth)(int, int);

## 4-11：常量、宏、结构体类型、联合类型、枚举类型，全部大写且单词间用“\_”隔开。

**正例：**

**1, 常量**

const char TEACHER\_NUM = 10;

**2, 宏**

#define ID\_FORIER\_UAB (0)

#define ID\_FORIER\_UBC (1)

#define ID\_FORIER\_UCA (2)

#define ID\_FORIER\_U0 (3)

**3, 结构类型(参见5.19**结构和联合必须被类型化**)**

typedef凵struct凵tag\_TIME\_TYPE // tagTimeType结构体标识符（结构体名）

{

UINT8 year; //2000-2099,00-99

UINT8 month; //1-12

UINT8 date; //1-28/29/30/31

UINT8 hour; //0-23

UINT8 minu; //0-59

UINT8 secd; //0-59

UINT16 ms;

}凵TIME\_TYPE;

**4, 联合类型**

typedef凵union凵tag\_DATA\_TYPE

{

INT8 DataByte[2];

INT16 data；

}凵DATA\_TYPE;

**5, 枚举类型**

typedef凵enum tag\_YXBW\_MODE

{

YXBW\_MODE\_YES = 0,

YXBW\_MODE\_NO

}凵YXBW\_MODE;

**反例**：禁止下列用法

struct凵tag \_DATE\_TYPE

{

UINT8 year; //2000-2099,00-99

UINT8 month; //1-12

UINT8 date; //1-28/29/30/31

} date1, date2;

**正例**：

struct凵tag \_DATE\_TYPE

{

UINT8 year; //2000-2099,00-99

UINT8 month; //1-12

UINT8 date; //1-28/29/30/31

};

typedef凵struct凵tag \_DATE\_TYPE凵DATE\_TYPE;

DATE\_TYPE凵date1, date2;

## 4-12：除非必要，不要用数字或较奇怪的字符来定义标识符, 除非逻辑上的确需要编号。

**说明**：函数避免使用不易理解的数字，用有意义的标识来替代。涉及物理状态或者含有物理意义的 常量，不应直接使用数字，必须用有意义的枚举或宏来代替。

**示例**：如下命名，使人产生疑惑。

#define EXAMPLE\_0\_TEST\_

#define EXAMPLE\_1\_TEST\_

应改为有意义的单词命名

#define EXAMPLE\_UNIT\_TEST\_

#define EXAMPLE\_ASSERT\_TEST\_

**示例**：如下的程序可读性差。

if (Trunk[index].trunk\_state == 0)

{

Trunk[index].trunk\_state = 1;

... // program code

}

应改为如下形式。

#define TRUNK\_IDLE 0

#define TRUNK\_BUSY 1

if (Trunk[index].trunk\_state == TRUNK\_IDLE)

{

Trunk[index].trunk\_state = TRUNK\_BUSY;

... // program code

}

## 4-13：函数名应当使用“动词”或者“动词＋名词”（动宾词组），符合自解释性原则。命名遵从大骆驼法规则。

**说明：**函数名力求清晰、明了，通过函数名就能够判断函数的主要功能。函数名中不同意义字段之间不要用下划线连接，而要把每个字段的首字母大写以示区分。

函数命名采用大小写字母结合的形式，但专有名词不受限制。

**正例：**

void ReadDeviceName(void);

int GetScore(void);

void Init(void);

## 4-14： 文件名一般用单词命名，全小写，具有自描述性；多个词组中间用“\_”隔开。

**示例**：

com.c

iec101\_task.c

read\_book.h

## 4-15：除了编译开关/头文件等特殊应用，应避免使用\_EXAMPLE\_TEST\_之类以下划线“\_”开始和结尾的定义。

# 5 变量、结构

## 5-1：去掉没必要的公共变量。

说明：公共变量是增大模块间耦合的原因之一，故应减少没必要的公共变量以降低模块间 的耦合度。

## 5-2：仔细定义并明确公共变量的含义、作用、取值范围及公共变量间的关系。

说明：在对变量声明的同时，应对其含义、作用及取值范围进行注释说明，同时若有必要 还应说明与其它变量的关系。

## 5-3：明确公共变量与操作此公共变量的函数或过程的关系，如访问、修改及创建等。

说明：明确过程操作变量的关系后，将有利于程序的进一步优化、单元测试、系统联调以 及代码维护等。这种关系的说明可在注释或文档中描述。

示例：在源文件中，可按如下注释形式说明。

RELATION SystemInit InputRec PrintRec StatScore

Student Create Modify Access Access

Score Create Modify Access Access,Modify

注：RELATION 为操作关系；SystemInit、InputRec、PrintRec、StatScore 为四个不同的函数；Student、Score 为两个全局变量；Create 表示创建，Modify 表 示修改，Access 表示访问。

其中，函数 InputRec、StatScore 都可修改变量 Score，故此变量将引起函数间较 大的耦合，并可能增加代码测试、维护的难度。

## 5-4：当向公共变量传递数据时，要十分小心，防止赋与不合理的值或越界等现象发生。

说明：对公共变量赋值时，若有必要应进行合法性检查，以提高代码的可靠性、稳定性。

## 5-5：防止局部变量与公共变量同名。

说明：若使用了较好的命名规则，那么此问题可自动消除。

## 5-6：严禁使用未经初始化的变量作为右值。

说明：特别是在 C/C++中引用未经赋值的指针，经常会引起系统崩溃。

## 5-7：一个变量有且只有一个功能，不能把一个变量用作多种用途。

**说明：**一个变量只用来表示一个特定功能，不能把一个变量作多种用途，即同一变量取值不同时，其代表的意义也不同。

**正例：**

INT16 DelRelTimeQue(T\_TCB \*ptTcb )

{

INT16 value;

INT16 locate;

locate = 3;

value = DeleteFromQue(locate);

return value ;

}

**反例：**

INT16 DelRelTimeQue(T\_TCB \*ptTcb)

{

INT16 locate;

locate = 3;

locate = DeleteFromQue(locate); // locate具有两种功能。

return locate;

}

## 5-8：循环语句与判断语句中，不允许对其它变量进行计算与赋值。

**说明：**循环语句只完成循环控制功能，if语句只完成逻辑判断功能，不能完成计算赋值功能。

**正例：**

do

{

[处理语句]

cInput = GetChar();

} while (cInput == 0);

**反例：**

do

{

[处理语句]

} while (cInput = GetChar());

## 5-9：用宏定义表达式时，要使用完备的括号, 表达式和变量都必须用小括号括起来。

**说明：**在宏定义中，对表达式和变量使用括号，可以避免可能发生的计算错误。

正**例**：

#define HANDLE(A, B) (( A ) / ( B ))

**反例**：

#define HANDLE(A, B) (A / B)

**示例**：如下定义的宏都存在一定的风险。

#define RECTANGLE\_AREA( a, b ) a \* b

#define RECTANGLE\_AREA( a, b ) (a \* b)

#define RECTANGLE\_AREA( a, b ) (a) \* (b)

正确的定义应为：

#define RECTANGLE\_AREA( a, b ) ((a) \* (b))

## 5-10：将宏所定义的多条表达式放在大括号中。

**说明：**在宏定义中，对多行语句使用大括号，可以避免可能发生的错误。

**示例：**下面的语句只有宏的第一条表达式被执行。为了说明问题，for 语句的书写稍 不符规范。

#define INTI\_RECT\_VALUE( a, b )\

a = 0;\

b = 0;

for (index = 0; index < RECT\_TOTAL\_NUM; index++) INTI\_RECT\_VALUE( rect.a, rect.b );

正确的用法应为：

#define INTI\_RECT\_VALUE( a, b )\

{\

a = 0;\

b = 0;\

}

for (index = 0; index < RECT\_TOTAL\_NUM; index++)

{

INTI\_RECT\_VALUE( rect[index].a, rect[index].b );

}

## 5-11：使用宏时，不允许参数发生变化。

示例：如下用法可能导致错误。

#define SQUARE( a ) ((a) \* (a))

int a = 5;

int b;

b = SQUARE( a++ ); // 结果：a = 7，即执行了两次增 1。

正确的用法是：

b = SQUARE( a );

a++; // 结果：a = 6，即只执行了一次增 1。

\_

## 5-12：常量的使用除了在初始化是赋值为0或0xff，以及在移位操作中使用的移位的个数可以直接用数字表示以外，其它的情况禁止使用数字。

**说明：**应用宏、const来定义常数，代码中过多的数字的使用，将导致代码的可读性变差，因为代码阅读者需要去猜测这些数字的含义。

## 5-13：尽量构造仅有一个模块或函数可以修改、创建的全局变量，而其余有关模块或函数只能访问。

说明：对于全局变量通过统一的函数访问, 防止多个不同模块或函数都可以修改、创建同一公共变量的现象。降低公共变量耦合度。

## 5-14：使用严格形式定义的、可移植的数据类型，尽量不要使用与具体硬件或软件环境关系密切的变量。

说明：使用标准的数据类型，有利于程序的移植。

示例：如下例子（在 DOS 下 BC3.1 环境中），在移植时可能产生问题。

void main()

{

register int index; // 寄存器变量

\_AX = 0x4000; // \_AX 是 BC3.1 提供的寄存器“伪变量”

... // program code

}

## 5-15：尽量使用const说明常量数据，对于宏定义的常数，必须指出其类型.

**正例：**

const int MAX\_COUNT = 1000;

#define MAX\_COUNT ( (int)1000)

**反例：**

#define MAX\_COUNT 1000

## 5-16：最好不要在语句块内声明局部变量。

## 5-17：尽可能少使用枚举类型。

**说明：**枚举类型的兼容性与可移植性非常差，非常容易出问题。某些编译器将枚举类型定义为DWORD，而另一些编译器将枚举定义为BYTE！。如果该数据类型用于跨CPU的消息接口，则会产生结构大小不一致的错误。

## 5-18：使用volatile类型的变量时，注意其值可能在运行中被修改。

**正例：**

#define MAX\_UART\_RECEIVE\_NUM （100）

volatile BYTE v\_ucUartTotal=0;

#pragma interrupt()

void smc\_interrupt(void)

{

if(v\_ucUartTotal <= MAX\_UART\_RECEIVE\_NUM)

v\_ucUartTotal ++;

else

v\_ucUartTotal=0;

}

void Waiting\_For\_Uart(void)

{

for(;;)

if(v\_ucUartTotal==0)

printf("\nCatched !:\n"); /\*每收到100次UART中断打出一行字\*/

}

## 5-19：结构和联合必须被类型化。

**正例：**

typedef struct tag\_STUDENT

{

INT8 name[NAME\_SIZE];

INT32 score;

} STUDENT;

**STUDENT** \*ptStudent;

**反例：**

struct student

{

char acName[NAME\_SIZE];

WORD wScore;

} \*pStudent, student1;

**示例：跟上面的比较(marked in blue)，你认可哪种定义方式？**

struct tag\_STUDENT

{

INT8 name[NAME\_SIZE];

INT32 score;

};

**typedef** struct tag\_STUDENT **STUDENT** ;

## 5-20：使用严格形式定义的、可移植的数据类型，尽量不要使用与具体硬件或软件环境关系密切的变量。

**说明：**使用统一的自定义数据类型，有利于程序的移植。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **自定义数据类型** | **类型说明** | **类型定义（以Win32为例）** |
| BOOLEAN | 逻辑类型 (TRUE或FALSE) | unsigned char |
| UINT8 | 无符号 8 位整数 | unsigned char |
| INT8 | 有符号 8 位整数 | signed char |
| UINT16 | 无符号 16 位整数 | unsigned short |
| INT16 | 有符号 16 位整数 | signed short |
| UINT32 | 无符号 32 位整数 | unsigned int |
| INT32 | 有符号 32 位整数 | signed int |
| FP32 | 32 位单精度符点数 | float |
| FP64 | 64 位双精度符点数 | double |

## 5-21：结构的功能要单一，是针对一种事务的抽象。不要设计面面俱到、非常灵活的数据结构。

说明：设计结构时应力争使结构代表一种现实事务的抽象，而不是同时代表多种。结构中 的各元素应代表同一事务的不同侧面，而不应把描述没有关系或关系很弱的不同事务的元 素放到同一结构中。

说明：面面俱到、灵活的数据结构反而容易引起误解和操作困难。

示例：如下结构不太清晰、合理。

typedef struct STUDENT\_STRU

{

UINT8 name[8]; /\* student's name \*/

UINT8 age; /\* student's age \*/

UINT8 sex; /\* student's sex, as follows \*/

/\* 0 - FEMALE; 1 - MALE \*/

UINT8 teacher\_name[8]; /\* the student teacher's name \*/

UINT8 teacher\_sex; /\* his teacher sex \*/

} STUDENT;

若改为如下，可能更合理些。

typedef struct TEACHER\_STRU

{

UINT8 name[8]; /\* teacher name \*/

UINT8 sex; /\* teacher sex, as follows \*/

/\* 0 - FEMALE; 1 - MALE \*/

} TEACHER;

typedef struct STUDENT\_STRU

{

UINT8 name[8]; /\* student's name \*/

UINT8 age; /\* student's age \*/

UINT8 sex; /\* student's sex, as follows \*/

/\* 0 - FEMALE; 1 - MALE \*/

UINT16 teacher\_ind; /\* his teacher index \*/

} STUDENT;

## 5-22：不同结构间的关系不要过于复杂。若两个结构间关系较复杂、密切，那么应合为一个结构。

说明：若两个结构间关系较复杂、密切，那么应合为一个结构。

示例：如下两个结构的构造不合理。

typedef struct PERSON\_ONE\_STRU

{

UINT8 name[8];

UINT8 addr[40];

UINT8 sex;

UINT8 city[15];

} PERSON\_ONE;

typedef struct PERSON\_TWO\_STRU

{

UINT8 name[8];

UINT8 age;

UINT8 tel;

} PERSON\_TWO;

由于两个结构都是描述同一事物的，那么不如合成一个结构。

typedef struct PERSON\_STRU

{

UINT8 name[8];

UINT8 age;

UINT8 sex;

UINT8 addr[40];

UINT8 city[15];

UINT8 tel;

} PERSON;

## 5-23：结构中元素的个数应适中。若结构中元素个数过多可考虑依据某种原则把元素组成不同 的子结构，以减少原结构中元素的个数。

说明：增加结构的可理解性、可操作性和可维护性。

示例：假如认为如上的\_PERSON 结构元素过多，那么可如下对之划分。

typedef struct PERSON\_BASE\_INFO\_STRU

{

unsigned char name[8]; unsigned char age; unsigned char sex;

} PERSON\_BASE\_INFO;

typedef struct PERSON\_ADDRESS\_STRU

{

unsigned char addr[40]; unsigned char city[15]; unsigned char tel;

} PERSON\_ADDRESS;

typedef struct PERSON\_STRU

{

PERSON\_BASE\_INFO PersonBase; PERSON\_ADDRESS PersonAddr;

} PERSON;

## 5-24：仔细设计结构中元素的布局与排列顺序，使结构容易理解、节省占用空间，并减少引起误用现象。

说明：合理排列结构中元素顺序，可节省空间并增加可理解性。

示例：如下结构中的位域排列，将占较大空间，可读性也稍差。

typedef struct EXAMPLE\_STRU

{

UINT16 valid: 1; PERSON person;

UINT16 set\_flg: 1;

} EXAMPLE;

若改成如下形式，不仅可节省 1 字节空间，可读性也变好了。

typedef struct EXAMPLE\_STRU

{

UINT16 valid: 1;

UINT16 SetFlg: 1;

PERSON person ;

} EXAMPLE;

## 5-25：结构的设计要尽量考虑向前兼容和以后的版本升级，并为某些未来可能的应用保留余地（如预留一些空间等）。

说明：软件向前兼容的特性，是软件产品是否成功的重要标志之一。如果要想使产品具有 较好的前向兼容，那么在产品设计之初就应为以后版本升级保留一定余地，并且在产品升 级时必须考虑前一版本的各种特性。

## 5-26：留心具体语言及编译器处理不同数据类型的原则及有关细节。

说明：如在 C 语言中，static 局部变量将在内存“数据区”中生成，而非 static 局部 变量将在“堆栈”中生成。这些细节对程序质量的保证非常重要。

## 5-27：对编译系统默认的数据类型转换，也要有充分的认识。

示例：如下赋值，多数编译器不产生告警，但值的含义还是稍有变化。

char chr;

unsigned short int exam;

chr = -1;

exam = chr; // 编译器不产生告警，此时 exam 为 0xFFFF。

## 5-28：要注意数据类型的强制转换。合理地设计数据并使用自定义数据类型，尽量减少没有必要的数据类型默认转换与强制转换。

说明：当进行数据类型强制转换时，其数据的意义、转换后的取值等都有可能发生变化， 而这些细节若考虑不周，就很有可能留下隐患。

## 5-29：对自定义数据类型进行恰当命名，使它成为自描述性的，以提高代码可读性。注意其 命名方式在同一产品中的统一。

说明：使用自定义类型，可以弥补编程语言提供类型少、信息量不足的缺点，并能使程序 清晰、简洁。

示例：可参考如下方式声明自定义数据类型。

下面的声明可使数据类型的使用简洁、明了。 typedef unsigned char UINT8; typedef unsigned short UINT16; typedef unsigned int UINT32;

下面的声明可使数据类型具有更丰富的含义。

typedef float DISTANCE;

typedef float SCORE;

## 5-30：当声明用于分布式环境或不同*CPU*间通信环境的数据结构时，必须考虑机器的字节顺 序、使用的位域及字节对齐等问题 。

**说明**：比如 Intel CPU 与 68360 CPU，在处理位域及整数时，其在内存存放的“顺序” 正好相反。

**示例**：假如有如下短整数及结构。

unsigned short int exam;

typedef struct EXAM\_BIT\_STRU

{ /\* Intel 68360 \*/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| unsigned int A1: 1; | /\* bit 0 | 7 | \*/ |
| unsigned int A2: 1; | /\* bit 1 | 6 | \*/ |

unsigned int A3: 1; /\* bit 2 5 \*/

} EXAM\_BIT;

如下是 Intel CPU 生成短整数及位域的方式(**little endian**)。

内存： 0 1 2 ... （从低到高，以字节为单位）

exam exam 低字节 exam 高字节

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内存： | 0 bit | 1 bit | 2 bit | ... （字节的各“位”） |
| EXAM\_BIT | A1 | A2 | A3 |  |

如下是 68360 CPU 生成短整数及位域的方式(**big endian**)。

内存： 0 1 2 ... （从低到高，以字节为单位）

exam exam 高字节 exam 低字节

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内存： | 7 bit | 6 bit | 5 bit | ... （字节的各“位”） |
| EXAM\_BIT | A1 | A2 | A3 |  |

**说明**：在对齐方式下，CPU 的运行效率要快得多。

示例：如下图，当一个 long 型数（如图中 long1）在内存中的位置正好与内存的字边界 对齐时，CPU 存取这个数只需访问一次内存，而当一个 long 型数（如图中的 long2）在 内存中的位置跨越了字边界时，CPU 存取这个数就需要多次访问内存，如 i960cx 访问这 样的数需读内存三次（一个 BYTE、一个 SHORT、一个 BYTE，由 CPU 的微代码执行，对 软件透明），所有对齐方式下 CPU 的运行效率明显快多了。

1 8 16 24 32

------- ------- ------- -------

| long1 | long1 | long1 | long1 |

------- ------- ------- -------

| | | | long2 |

------- ------- ------- --------

| long2 | long2 | long2 | |

------- ------- ------- --------

| ....

# 6 函数、过程

## 【函数名】

## 6-1：函数名应准确描述函数的功能。

## 6-2：使用动宾词组为执行某操作的函数命名。如果是*OOP*方法，可以只有动词（名词是对象本身）。

**示例**：参照如下方式命名函数。

void PrintRecord(UINT32 RecInd);

INT32 InputRecord(void);

UINT8 GetCurrentColor(void);

## 6-3：避免使用无意义或含义不清的动词为函数命名。

**说明**：避免用含义不清的动词如 process、handle 等为函数命名，因为这些动词并没有 说明要具体做什么。

## 【参数】

## 6-4：如果函数没有参数，则用void填充

**说明：**函数在说明的时候，可以省略参数名。但是为了提高代码的可读性，要求不能省略。

**正例：**

void SetValue(int width, int height);

float GetValue(void);

**反例**：

void SetValue(int, int);

float GetValue();

## 6-5：如果参数是指针，且仅作输入用，则应在类型前加const。

**说明：**防止该指针在函数体内被意外修改。

**正例：**

INT32 GetStrLen(const char \*pString);

## 6-6：当结构变量作为参数时，应传送结构的指针而不传送整个结构体，并且不得修改结构中的元素，用作输出时除外。

**说明：**一个函数被调用的时候，形参会被一个个压入被调函数的堆栈中，在函数调用结束以后再弹出。一个结构所包含的变量往往比较多，直接以一个结构为参数，压栈出栈的内容就会太多，不但占用堆栈空间，而且影响代码执行效率，如果使用不当还可能导致堆栈的溢出。如果使用结构的指针作为参数，因为指针的长度是固定不变的，结构的大小就不会影响代码执行的效率，也不会过多地占用堆栈空间。

## 6-7：避免函数有太多的参数，参数个数尽量控制在5个以内。不使用的参数从接口中去掉。

**说明**：如果参数太多，在使用时容易将参数类型或顺序搞错，而且调用的时候也不方便。如果参数的确比较多，而且输入的参数相互之间的关系比较紧密，不妨把这些参数定义成一个结构，然后把结构的指针当成参数输入。目的减少函数间接口的复杂度。

## 6-8：参数的顺序要合理。

**说明：**参数的顺序要遵循程序员的习惯。如输入参数放在前面，输出参数放在后面等。

**正例：**

int RelRadioChan(const T\_RelRadioChanReq \*pReq, T\_RelRadioChanAck \*pAck);

## 6-9：尽量不要使用类型和数目不确定的参数

**说明：**对于参数个数可变的函数调用，编译器不作类型检查和参数检查。这种风格的函数在编译时丧失了严格的类型安全检查。

## 6-10：在定义函数时候，对每个参数都应该有注解，表明参数的输入或输出属性。应该避免有的，参数既是输入又是输出。真有这种参数，按输出算。

**说明：**这种做法有助于避免对函数的误用。

## 6-11：检查函数所有参数输入的有效性。在同一项目组，应明确规定对接口函数参数的合法性检查应由函数的调用者负责还是由接口函数本身负责，缺省是由接口函数本身负责。

说明：对于模块间接口函数的参数的合法性检查这一问题，往往有两个极端现象，即：要 么是调用者和被调用者对参数均不作合法性检查，结果就遗漏了合法性检查这一必要的处 理过程，造成问题隐患；要么就是调用者和被调用者均对参数进行合法性检查，这种情况 虽不会造成问题，但产生了冗余代码，降低了效率。

## 6-12：防止将函数的参数作为工作变量。

说明：将函数的参数作为工作变量，有可能错误地改变参数内容，所以很危险。对必须改 变的参数，最好先用局部变量代之，最后再将该局部变量的内容赋给该参数。

示例：下函数的实现不太好。

void sum\_data( unsigned int num, int \*data, int \*sum )

{

unsigned int count;

\*sum = 0;

for (count = 0; count < num; count++)

{

\*sum += data[count]; // sum 成了工作变量，不太好。

}

}

若改为如下，则更好些。

void sum\_data( unsigned int num, int \*data, int \*sum )

{

unsigned int count ;

int sum\_temp;

sum\_temp = 0;

for (count = 0; count < num; count ++)

{

sum\_temp += data[count];

}

\*sum = sum\_temp;

}

## 6-13：非调度函数应减少或防止控制参数，尽量只使用数据参数。

说明：本建议目的是防止函数间的控制耦合。调度函数是指根据输入的消息类型或控制命 令，来启动相应的功能实体（即函数或过程），而本身并不完成具体功能。控制参数是指 改变函数功能行为的参数，即函数要根据此参数来决定具体怎样工作。非调度函数的控制 参数增加了函数间的控制耦合，很可能使函数间的耦合度增大，并使函数的功能不唯一。 示例：如下函数构造不太合理。

int add\_sub( int a, int b, unsigned char add\_sub\_flg )

{

if (add\_sub\_flg == INTEGER\_ADD)

{

return (a + b);

}

else

{

return (a ٛ b);

}

}

不如分为如下两个函数清晰。

int add( int a, int b )

{

return (a + b);

}

int sub( int a, int b )

{

return (a ٛ b);

}

## 6-14：避免使用*BOOL*参数。

说明：原因有二，其一是 BOOL 参数值无意义，TURE/FALSE 的含义是非常模糊的，在调用时很难知道该参数到底传达的是什么意思；其二是 BOOL 参数值不利于扩充。还有 NULL 也是一个无意义的单词。

## 【返回值】

## 6-15：对所调用函数的错误返回码要仔细、全面地处理。

## 6-16：不要省略返回值的类型，如果函数没有返回值，那么应声明为void类型。

**说明：**C语言中，凡不加类型说明的函数，一律自动按整型处理。如果不注明类型，容易被误解为void类型，产生不必要的麻烦。

C++语言有很严格的类型安全检查，不允许上述情况发生。由于C++程序可以调用C函数，为了避免混乱，规定任何C/ C++函数都必须有类型。

## 6-17：对于有返回值的函数，每一个分支都必须有返回值。

**说明：**为了保证对被调用函数返回值的判断，有返回值的函数中的每一个退出点都需要有返回值。

## 6-18：对于提供了返回值的函数，在引用时最好使用其返回值。

## 6-19：函数的返回值要清楚、明了，让使用者不容易忽视错误情况。

说明：函数的每种出错返回值的意义要清晰、明了、准确，防止使用者误用、理解错误或 忽视错误返回码。

## 6-20：除非必要，最好不要把与函数返回值类型不同的变量，以编译系统默认的转换方式或强制的转换方式作为返回值返回。

## 【调用】

## 6-21：让函数在调用点显得易懂、容易理解。

## 6-22：减少函数本身或函数间的递归调用。

说明：递归调用特别是函数间的递归调用（如 A->B->C->A），影响程序的可理解性；递 归调用一般都占用较多的系统资源（如栈空间）；递归调用对程序的测试有一定影响。故 除非为某些算法或功能的实现方便，应减少没必要的递归调用。

## 6-23：如果多段代码重复做同一件事情，那么在函数的划分上可能存在问题。

说明：若此段代码各语句之间有实质性关联并且是完成同一件功能的，那么可考虑把此段 代码构造成一个新的函数。

## 6-24：功能不明确较小的函数，特别是仅有一个上级函数调用它时，应考虑把它合并到上级 函数中，而不必单独存在。

说明：模块中函数划分的过多，一般会使函数间的接口变得复杂。所以过小的函数，特别 是扇入很低的或功能不明确的函数，不值得单独存在。

## 6-25：仔细分析模块的功能及性能需求，并进一步细分，同时若有必要画出有关数据流图， 据此来进行模块的函数划分与组织。

说明：函数的划分与组织是模块的实现过程中很关键的步骤，如何划分出合理的函数结构， 关系到模块的最终效率和可维护性、可测性等。根据模块的功能图或/及数据流图映射出

函数结构是常用方法之一。

## 6-26：改进模块中函数的结构，降低函数间的耦合度，并提高函数的独立性以及代码可读性、 效率和可维护性。优化函数结构时，要遵守以下原则：

（1）不能影响模块功能的实现。

（2）仔细考查模块或函数出错处理及模块的性能要求并进行完善。

（3）通过分解或合并函数来改进软件结构。

（4）考查函数的规模，过大的要进行分解。

（5）降低函数间接口的复杂度。

（6）不同层次的函数调用要有较合理的扇入、扇出。

（7）函数功能应可预测。

（8）提高函数内聚。（单一功能的函数内聚最高） 说明：对初步划分后的函数结构应进行改进、优化，使之更为合理。

## 6-27：设计高扇入、合理扇出（小于*7*）的函数。

说明：扇出是指一个函数直接调用（控制）其它函数的数目，而扇入是指有多少上级函数 调用它。 扇出过大，表明函数过分复杂，需要控制和协调过多的下级函数；而扇出过小，如总是 1， 表明函数的调用层次可能过多，这样不利程序阅读和函数结构的分析，并且程序运行时会 对系统资源如堆栈空间等造成压力。函数较合理的扇出（调度函数除外）通常是 3-5。扇 出太大，一般是由于缺乏中间层次，可适当增加中间层次的函数。扇出太小，可把下级函 数进一步分解多个函数，或合并到上级函数中。当然分解或合并函数时，不能改变要实现 的功能，也不能违背函数间的独立性。 扇入越大，表明使用此函数的上级函数越多，这样的函数使用效率高，但不能违背函数间 的独立性而单纯地追求高扇入。公共模块中的函数及底层函数应该有较高的扇入。 较良好的软件结构通常是顶层函数的扇出较高，中层函数的扇出较少，而底层函数则扇入 到公共模块中。

## 【函数结构功能】

## 6-28：函数的规模尽量限制在350行（含注释 ？）以内。

说明：不包括注释和空格行。

## 6-29：明确函数功能，精确（而不是近似）地实现函数设计。一个函数仅完成一件功能。

## 6-30：函数的功能要单一，不要设计多用途的函数。为简单功能编写函数。不要设计多用途面面俱到的函数。

说明：多功能集于一身的函数，很可能使函数的理解、测试、维护等变得困难。

虽然为仅用一两行就可完成的功能去编函数好象没有必要，但用函数可使功能明确 化，增加程序可读性，亦可方便维护、测试。

示例：如下语句的功能不很明显。

value = ( a > b ) ? a : b ;

改为如下就很清晰了。

int max (int a, int b)

{

return ((a > b) ? a : b);

}

value = max (a, b);

或改为如下。

#define MAX (a, b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))

value = MAX (a, b);

## 6-31：函数的功能应该是可以预测的，也就是只要输入数据相同就应产生同样的输出。尽量避免函数带有“记忆”功能。

**说明：**带有“记忆”功能的函数，其行为可能是不可预测的，因为它的行为可能取决于某种“记忆状态”。这样的函数既不易理解又不利于测试和维护。在C/C++语言中，函数的static局部变量是函数的“记忆”存储器。建议尽量少用static局部变量，除非必需。

示例：如下函数，其返回值（即功能）是不可预测的。

unsigned int integer\_sum( unsigned int base )

{

unsigned int index;

static unsigned int sum = 0; // 注意，是 static 类型的。

// 若改为 auto 类型，则函数即变为可预测。

for (index = 1; index <= base; index++)

{

sum += index;

}

return sum;

}

## 6-32：尽量不要编写依赖于其他函数内部实现的函数。

**说明**：此条为函数独立性的基本要求。由于目前大部分高级语言都是结构化的，所以通过 具体语言的语法要求与编译器功能，基本就可以防止这种情况发生。但在汇编语言中，由 于其灵活性，很可能使函数出现这种情况。

**示例**：如下是在 DOS 下 TASM 的汇编程序例子。过程 Print\_Msg 的实现依赖于

Input\_Msg 的具体实现，这种程序是非结构化的，难以维护、修改。

... // 程序代码

proc Print\_Msg // 过程（函数）Print\_Msg

... // 程序代码

jmp LABEL

... // 程序代码

endp

proc Input\_Msg // 过程（函数）Input\_Msg

... // 程序代码

LABEL:

... // 程序代码

endp

## 6-33：检查函数所有非参数输入的有效性，如数据文件、公共变量等。

说明：函数的输入主要有两种：一种是参数输入；另一种是全局变量、数据文件的输入， 即非参数输入。函数在使用输入之前，应进行必要的检查。

## 6-34：函数中，对较长变量（一般是结构的成员）有较多引用时，可以用一个 意义相当的宏代替。

说明：这样可以增加编程效率和程序的可读性。

示例：在某过程中较多引用 TheReceiveBuffer[FirstSocket].byDataPtr， 则可以通过以下宏定义来代替：

# define pSOCKDATA TheReceiveBuffer[FirstScoket].byDataPtr

## 6-35：在调用函数填写参数时，应尽量减少没有必要的默认数据类型转换或强制数据类型转换。

说明：因为数据类型转换或多或少存在危险。

## 6-36：避免函数中不必要语句，防止程序中的垃圾代码。

说明：程序中的垃圾代码不仅占用额外的空间，而且还常常影响程序的功能与性能，很可 能给程序的测试、维护等造成不必要的麻烦。

## 6-37：防止把没有关联的语句放到一个函数中。

说明：防止函数或过程内出现随机内聚。随机内聚是指将没有关联或关联很弱的语句放到 同一个函数或过程中。随机内聚给函数或过程的维护、测试及以后的升级等造成了不便， 同时也使函数或过程的功能不明确。使用随机内聚函数，常常容易出现在一种应用场合需 要改进此函数，而另一种应用场合又不允许这种改进，从而陷入困境。 在编程时，经常遇到在不同函数中使用相同的代码，许多开发人员都愿把这些代码提出来， 并构成一个新函数。若这些代码关联较大并且是完成一个功能的，那么这种构造是合理的， 否则这种构造将产生随机内聚的函数。

示例：如下函数就是一种随机内聚。

void Init\_Var( void )

{

Rect.length = 0;

Rect.width = 0; /\* 初始化矩形的长与宽 \*/

Point.x = 10;

Point.y = 10; /\* 初始化“点”的坐标 \*/

}

矩形的长、宽与点的坐标基本没有任何关系，故以上函数是随机内聚。

应如下分为两个函数：

void Init\_Rect( void )

{

Rect.length = 0;

Rect.width = 0; /\* 初始化矩形的长与宽 \*/

}

void Init\_Point( void )

{

Point.x = 10;

Point.y = 10; /\* 初始化“点”的坐标 \*/

}

## 【可重入】

## 6-38：在多任务操作系统的环境下编程，要注意函数可重入性的构造。

说明：可重入性是指函数可以被多个任务进程调用。在多任务操作系统中，函数是否具有 可重入性是非常重要的，因为这是多个进程可以共用此函数的必要条件。另外，编译器是 否提供可重入函数库，与它所服务的操作系统有关，只有操作系统是多任务时，编译器才 有可能提供可重入函数库。如 DOS 下 BC 和 MSC 等就不具备可重入函数库，因为 DOS 是 单用户单任务操作系统。

## 6-39：编写可重入函数时，应注意局部变量的使用（如编写C/C++语言的可重入函数时，应使 用auto即缺省态局部变量或寄存器变量）。

说明：编写 C/C++语言的可重入函数时，不应使用 static 局部变量，否则必须经过特殊 处理，才能使函数具有可重入性。

## 6-40：编写可重入函数时，若使用全局变量，则应通过关中断、信号量（即P、V操作）等手段 对其加以保护。

说明：若对所使用的全局变量不加以保护，则此函数就不具有可重入性，即当多个进程调 用此函数时，很有可能使有关全局变量变为不可知状态。

示例：假设 Exam 是 int 型全局变量，函数 Squre\_Exam 返回 Exam 平方值。那么如下 函数不具有可重入性。

unsigned int example( int para )

{

unsigned int temp;

Exam = para; // （\*\*）

temp = Square\_Exam( );

return temp;

}

此函数若被多个进程调用的话，其结果可能是未知的，因为当（\*\*）语句刚执行完后，另

外一个使用本函数的进程可能正好被激活，那么当新激活的进程执行到此函数时，将使 Exam 赋与另一个不同的 para 值，所以当控制重新回到“temp = Square\_Exam( )” 后，计算出的 temp 很可能不是预想中的结果。此函数应如下改进。

unsigned int example( int para )

{

unsigned int temp;

[申请信号量操作] // 若申请不到“信号量”，说明另外的进程正处于

Exam = para; // 给 Exam 赋值并计算其平方过程中（即正在使用此 temp = Square\_Exam( ); // 信号），本进程必须等待其释放信号后，才可继 [释放信号量操作] // 续执行。若申请到信号，则可继续执行，但其

// 它进程必须等待本进程释放信号量后，才能再使

// 用本信号。

return temp;

}

# 7 可测性

**¹7-1**：在同一项目组或产品组内，要有一套统一的为集成测试与系统联调准备的调测开关及相 应打印函数，并且要有详细的说明。

说明：本规则是针对项目组或产品组的。

**¹7-2**：在同一项目组或产品组内，调测打印出的信息串的格式要有统一的形式。信息串中至少 要有所在模块名（或源文件名）及行号。

说明：统一的调测信息格式便于集成测试。

**¹7-3**：编程的同时要为单元测试选择恰当的测试点，并仔细构造测试代码、测试用例，同时给 出明确的注释说明。测试代码部分应作为（模块中的）一个子模块，以方便测试代码在模块中 的安装与拆卸（通过调测开关）。

说明：为单元测试而准备。

**¹7-4**：在进行集成测试**/**系统联调之前，要构造好测试环境、测试项目及测试用例，同时仔细 分析并优化测试用例，以提高测试效率。

说明：好的测试用例应尽可能模拟出程序所遇到的边界值、各种复杂环境及一些极端情况 等。

**¹7-5**：使用断言来发现软件问题，提高代码可测性。 说明：断言是对某种假设条件进行检查（可理解为若条件成立则无动作，否则应报告）， 它可以快速发现并定位软件问题，同时对系统错误进行自动报警。断言可以对在系统中隐 藏很深，用其它手段极难发现的问题进行定位，从而缩短软件问题定位时间，提高系统的 可测性。实际应用时，可根据具体情况灵活地设计断言。

示例：下面是 C 语言中的一个断言，用宏来设计的。（其中 NULL 为 0L）

#ifdef \_EXAM\_ASSERT\_TEST\_ // 若使用断言测试

void exam\_assert( char \* file\_name, unsigned int line\_no )

{

printf( "\n[EXAM]Assert failed: %s, line %u\n", file\_name, line\_no );

abort( );

}

#define EXAM\_ASSERT( condition )

if (condition) // 若条件成立，则无动作

NULL;

else // 否则报告

exam\_assert( FILE , LINE )

#else // 若不使用断言测试

#define EXAM\_ASSERT(condition) NULL

#endif /\* end of ASSERT \*/

**¹7-6**：用断言来检查程序正常运行时不应发生但在调测时有可能发生的非法情况。

**¹7-7**：不能用断言来检查最终产品肯定会出现且必须处理的错误情况。 说明：断言是用来处理不应该发生的错误情况的，对于可能会发生的且必须处理的情况要 写防错程序，而不是断言。如某模块收到其它模块或链路上的消息后，要对消息的合理性 进行检查，此过程为正常的错误检查，不能用断言来实现。

**¹7-8**：对较复杂的断言加上明确的注释。 说明：为复杂的断言加注释，可澄清断言含义并减少不必要的误用。

**¹7-9**：用断言确认函数的参数。 示例：假设某函数参数中有一个指针，那么使用指针前可对它检查，如下。

int exam\_fun( unsigned char \*str )

{

EXAM\_ASSERT( str != NULL ); // 用断言检查“假设指针不为空”这个条件

... //other program code

}

**¹7-10**：用断言保证没有定义的特性或功能不被使用。

示例：假设某通信模块在设计时，准备提供“无连接”和“连接” 这两种业务。但当前 的版本中仅实现了“无连接”业务，且在此版本的正式发行版中，用户（上层模块）不应

产生“连接”业务的请求，那么在测试时可用断言检查用户是否使用“连接”业务。如下。

#define EXAM\_CONNECTIONLESS 0 // 无连接业务

#define EXAM\_CONNECTION 1 // 连接业务

int msg\_process( EXAM\_MESSAGE \*msg )

{

unsigned char service; /\* message service class \*/ EXAM\_ASSERT( msg != NULL );

service = get\_msg\_service\_class( msg );

EXAM\_ASSERT( service != EXAM\_CONNECTION ); // 假设不使用连接业务

... //other program code

}

**¹7-11**：用断言对程序开发环境（**OS/Compiler/Hardware**）的假设进行检查。

说明：程序运行时所需的软硬件环境及配置要求，不能用断言来检查，而必须由一段专门 代码处理。用断言仅可对程序开发环境中的假设及所配置的某版本软硬件是否具有某种功 能的假设进行检查。如某网卡是否在系统运行环境中配置了，应由程序中正式代码来检查； 而此网卡是否具有某设想的功能，则可由断言来检查。 对编译器提供的功能及特性假设可用断言检查，原因是软件最终产品（即运行代码或机器 码）与编译器已没有任何直接关系，即软件运行过程中（注意不是编译过程中）不会也不 应该对编译器的功能提出任何需求。

示例：用断言检查编译器的 int 型数据占用的内存空间是否为 2，如下。

EXAM\_ASSERT( sizeof( int ) == 2 );

**¹7-12**：正式软件产品中应把断言及其它调测代码去掉（即把有关的调测开关关掉）。 说明：加快软件运行速度。

**¹7-13**：在软件系统中设置与取消有关测试手段，不能对软件实现的功能等产生影响。 说明：即有测试代码的软件和关掉测试代码的软件，在功能行为上应一致。

**¹7-14**：用调测开关来切换软件的**DEBUG**版和正式版，而不要同时存在正式版本和**DEBUG**版本

的不同源文件，以减少维护的难度。

**¹7-15**：软件的**DEBUG**版本和发行版本应该统一维护，不允许分家，并且要时刻注意保证两个 版本在实现功能上的一致性。

***½7-1***：在编写代码之前，应预先设计好程序调试与测试的方法和手段，并设计好各种调测开关 及相应测试代码如打印函数等。

说明：程序的调试与测试是软件生存周期中很重要的一个阶段，如何对软件进行较全面、 高率的测试并尽可能地找出软件中的错误就成为很关键的问题。因此在编写源代码之前， 除了要有一套比较完善的测试计划外，还应设计出一系列代码测试手段，为单元测试、集 成测试及系统联调提供方便。

***½7-2***：调测开关应分为不同级别和类型。 说明：调测开关的设置及分类应从以下几方面考虑：针对模块或系统某部分代码的调测； 针对模块或系统某功能的调测；出于某种其它目的，如对性能、容量等的测试。这样做便 于软件功能的调测，并且便于模块的单元测试、系统联调等。

***½7-3***：编写防错程序，然后在处理错误之后可用断言宣布发生错误。 示例：假如某模块收到通信链路上的消息，则应对消息的合法性进行检查，若消息类别不 是通信协议中规定的，则应进行出错处理，之后可用断言报告，如下例。

#ifdef \_EXAM\_ASSERT\_TEST\_ // 若使用断言测试

/\* Notice: this function does not call 'abort' to exit program \*/

void assert\_report( char \* file\_name, unsigned int line\_no )

{

printf( "\n[EXAM]Error Report: %s, line %u\n", file\_name, line\_no );

}

#define ASSERT\_REPORT( condition )

if ( condition ) // 若条件成立，则无动作

NULL;

else // 否则报告

assert\_report ( FILE , LINE )

#else // 若不使用断言测试

#define ASSERT\_REPORT( condition ) NULL

#endif /\* end of ASSERT \*/

int msg\_handle( unsigned char msg\_name, unsigned char \* msg )

{

switch( msg\_name )

{

case MSG\_ONE:

... // 消息 MSG\_ONE 处理

return MSG\_HANDLE\_SUCCESS;

... // 其它合法消息处理

default:

... // 消息出错处理

ASSERT\_REPORT( FALSE ); // “合法”消息不成立，报告

return MSG\_HANDLE\_ERROR;

}

}

# 8 程序效率

**¹8-1**：编程时要经常注意代码的效率。 说明：代码效率分为全局效率、局部效率、时间效率及空间效率。全局效率是站在整个系 统的角度上的系统效率；局部效率是站在模块或函数角度上的效率；时间效率是程序处理 输入任务所需的时间长短；空间效率是程序所需内存空间，如机器代码空间大小、数据空 间大小、栈空间大小等。

**¹8-2**：在保证软件系统的正确性、稳定性、可读性及可测性的前提下，提高代码效率。 说明：不能一味地追求代码效率，而对软件的正确性、稳定性、可读性及可测性造成影响。

**¹8-3**：局部效率应为全局效率服务，不能因为提高局部效率而对全局效率造成影响。

**¹8-4**：通过对系统数据结构的划分与组织的改进，以及对程序算法的优化来提高空间效率。 说明：这种方式是解决软件空间效率的根本办法。 示例：如下记录学生学习成绩的结构不合理。

typedef unsigned char BYTE;

typedef unsigned short WORD;

typedef struct STUDENT\_SCORE\_STRU

{

BYTE name[8]; BYTE age;

BYTE sex; BYTE class; BYTE subject; float score;

} STUDENT\_SCORE;

因为每位学生都有多科学习成绩，故如上结构将占用较大空间。应如下改进（分为两个结 构），总的存贮空间将变小，操作也变得更方便。

typedef struct STUDENT\_STRU

{

BYTE name[8];

BYTE age; BYTE sex; BYTE class;

} STUDENT;

typedef struct STUDENT\_SCORE\_STRU

{

WORD student\_index; BYTE subject;

float score;

} STUDENT\_SCORE;

**¹8-5**：循环体内工作量最小化。 说明：应仔细考虑循环体内的语句是否可以放在循环体之外，使循环体内工作量最小，从 而提高程序的时间效率。

示例：如下代码效率不高。

for (ind = 0; ind < MAX\_ADD\_NUMBER; ind++)

{

sum += ind;

back\_sum = sum; /\* backup sum \*/

}

语句“back\_sum = sum;”完全可以放在 for 语句之后，如下。

for (ind = 0; ind < MAX\_ADD\_NUMBER; ind++)

{

sum += ind;

}

back\_sum = sum; /\* backup sum \*/

***½8-1***：仔细分析有关算法，并进行优化。

***½8-2***：仔细考查、分析系统及模块处理输入（如事务、消息等）的方式，并加以改进。

***½8-3***：对模块中函数的划分及组织方式进行分析、优化，改进模块中函数的组织结构，提高程 序效率。

说明：软件系统的效率主要与算法、处理任务方式、系统功能及函数结构有很大关系，仅

在代码上下功夫一般不能解决根本问题。

***½8-4***：编程时，要随时留心代码效率；优化代码时，要考虑周全。

***½8-5***：不应花过多的时间拼命地提高调用不很频繁的函数代码效率。

说明：对代码优化可提高效率，但若考虑不周很有可能引起严重后果。

***½8-6***：要仔细地构造或直接用汇编编写调用频繁或性能要求极高的函数。 说明：只有对编译系统产生机器码的方式以及硬件系统较为熟悉时，才可使用汇编嵌入方 式。嵌入汇编可提高时间及空间效率，但也存在一定风险。

***½8-7***：在保证程序质量的前提下，通过压缩代码量、去掉不必要代码以及减少不必要的局部和 全局变量，来提高空间效率。

说明：这种方式对提高空间效率可起到一定作用，但往往不能解决根本问题。

***½8-8***：在多重循环中，应将最忙的循环放在最内层。 说明：减少 CPU 切入循环层的次数。 示例：如下代码效率不高。

for (row = 0; row < 100; row++)

{

for (col = 0; col < 5; col++)

{

sum += a[row][col];

}

}

可以改为如下方式，以提高效率。

for (col = 0; col < 5; col++)

{

for (row = 0; row < 100; row++)

{

sum += a[row][col];

}

}

***½8-9***：尽量减少循环嵌套层次。

***½8-10***：避免循环体内含判断语句，应将循环语句置于判断语句的代码块之中。

说明：目的是减少判断次数。循环体中的判断语句是否可以移到循环体外，要视程序的具 体情况而言，一般情况，与循环变量无关的判断语句可以移到循环体外，而有关的则不可 以。

示例：如下代码效率稍低。

for (ind = 0; ind < MAX\_RECT\_NUMBER; ind++)

{

if (data\_type == RECT\_AREA)

{

area\_sum += rect\_area[ind];

}

else

{

rect\_length\_sum += rect[ind].length;

rect\_width\_sum += rect[ind].width;

}

}

因为判断语句与循环变量无关，故可如下改进，以减少判断次数。

if (data\_type == RECT\_AREA)

{

for (ind = 0; ind < MAX\_RECT\_NUMBER; ind++)

{

area\_sum += rect\_area[ind];

}

}

else

{

for (ind = 0; ind < MAX\_RECT\_NUMBER; ind++)

{

rect\_length\_sum += rect[ind].length;

rect\_width\_sum += rect[ind].width;

}

}

***½8-11***：尽量用乘法或其它方法代替除法，特别是浮点运算中的除法。

说明：浮点运算除法要占用较多 CPU 资源。 示例：如下表达式运算可能要占较多 CPU 资源。

#define PAI 3.1416

radius = circle\_length / (2 \* PAI);

应如下把浮点除法改为浮点乘法。

#define PAI\_RECIPROCAL (1 / 3.1416 ) // 编译器编译时，将生成具体浮点数

radius = circle\_length \* PAI\_RECIPROCAL / 2;

***½8-12***：不要一味追求紧凑的代码。

说明：因为紧凑的代码并不代表高效的机器码。

# 9 质量保证

**¹9-1**：在软件设计过程中构筑软件质量。

**¹9-2**：代码质量保证优先原则

（1）正确性，指程序要实现设计要求的功能。

（2）稳定性、安全性，指程序稳定、可靠、安全。

（3）可测试性，指程序要具有良好的可测试性。

（4）规范/可读性，指程序书写风格、命名规则等要符合规范。

（5）全局效率，指软件系统的整体效率。

（6）局部效率，指某个模块/子模块/函数的本身效率。

（7）个人表达方式/个人方便性，指个人编程习惯。

**¹9-3**：只引用属于自己的存贮空间。 说明：若模块封装的较好，那么一般不会发生非法引用他人的空间。

**¹9-4**：防止引用已经释放的内存空间。 说明：在实际编程过程中，稍不留心就会出现在一个模块中释放了某个内存块（如 C 语言 指针），而另一模块在随后的某个时刻又使用了它。要防止这种情况发生。

**¹9-5**：过程**/**函数中分配的内存，在过程**/**函数退出之前要释放。

**¹9-6**：过程**/**函数中申请的（为打开文件而使用的）文件句柄，在过程**/**函数退出之前要关闭。 说明：分配的内存不释放以及文件句柄不关闭，是较常见的错误，而且稍不注意就有可能 发生。这类错误往往会引起很严重后果，且难以定位。 示例：下函数在退出之前，没有把分配的内存释放。

typedef unsigned char BYTE;

int example\_fun( BYTE gt\_len, BYTE \*gt\_code )

{

BYTE \*gt\_buf;

gt\_buf = (BYTE \*) malloc (MAX\_GT\_LENGTH);

... //program code, include check gt\_buf if or not NULL.

/\* global title length error \*/

if (gt\_len > MAX\_GT\_LENGTH)

{

return GT\_LENGTH\_ERROR; // 忘了释放 gt\_buf

}

... // other program code

}

应改为如下。

int example\_fun( BYTE gt\_len, BYTE \*gt\_code )

{

BYTE \*gt\_buf;

gt\_buf = (BYTE \* ) malloc ( MAX\_GT\_LENGTH );

... // program code, include check gt\_buf if or not NULL.

/\* global title length error \*/

if (gt\_len > MAX\_GT\_LENGTH)

{

free( gt\_buf ); // 退出之前释放 gt\_buf return GT\_LENGTH\_ERROR;

}

... // other program code

}

**¹9-7**：防止内存操作越界。

说明：内存操作主要是指对数组、指针、内存地址等的操作。内存操作越界是软件系统主 要错误之一，后果往往非常严重，所以当我们进行这些操作时一定要仔细小心。 示例：假设某软件系统最多可由 10 个用户同时使用，用户号为 1-10，那么如下程序存在 问题。

#define MAX\_USR\_NUM 10

unsigned char usr\_login\_flg[MAX\_USR\_NUM]= "";

void set\_usr\_login\_flg( unsigned char usr\_no )

{

if (!usr\_login\_flg[usr\_no])

{

usr\_login\_flg[usr\_no]= TRUE;

}

}

当 usr\_no 为 10 时，将使用 usr\_login\_flg 越界。可采用如下方式解决。

void set\_usr\_login\_flg( unsigned char usr\_no )

{

if (!usr\_login\_flg[usr\_no - 1])

{

usr\_login\_flg[usr\_no - 1]= TRUE;

}

}

**¹9-8**：认真处理程序所能遇到的各种出错情况。

**¹9-9**：系统运行之初，要初始化有关变量及运行环境，防止未经初始化的变量被引用。

**¹9-10**：系统运行之初，要对加载到系统中的数据进行一致性检查。 说明：使用不一致的数据，容易使系统进入混乱状态和不可知状态。

**¹9-11**：严禁随意更改其它模块或系统的有关设置和配置。 说明：编程时，不能随心所欲地更改不属于自己模块的有关设置如常量、数组的大小等。

**¹9-12**：不能随意改变与其它模块的接口。

**¹9-13**：充分了解系统的接口之后，再使用系统提供的功能。

示例：在 B 型机的各模块与操作系统的接口函数中，有一个要由各模块负责编写的初始化 过程，此过程在软件系统加载完成后，由操作系统发送的初始化消息来调度。因此就涉及 到初始化消息的类型与消息发送的顺序问题，特别是消息顺序，若没搞清楚就开始编程， 很容易引起严重后果。以下示例引自 B 型曾出现过的实际代码，其中使用了 FID\_FETCH\_DATA 与 FID\_INITIAL 初始化消息类型，注意 B 型机的系统是在

FID\_FETCH\_DATA 之前发送 FID\_INITIAL 的。

MID alarm\_module\_list[MAX\_ALARM\_MID];

int FAR SYS\_ALARM\_proc( FID function\_id, int handle )

{

\_UI i, j;

switch ( function\_id )

{

... // program code

case FID\_INITAIL:

for (i = 0; i < MAX\_ALARM\_MID; i++)

{

if (alarm\_module\_list[i]== BAM\_MODULE // \*\*）

|| (alarm\_module\_list[i]== LOCAL\_MODULE)

{

for (j = 0; j < ALARM\_CLASS\_SUM; j++)

{

FAR\_MALLOC( ... );

}

}

}

... // program code break;

case FID\_FETCH\_DATA:

... // program code

Get\_Alarm\_Module( ); // 初始化 alarm\_module\_list

break;

... // program code

}

}

由于 FID\_INITIAL 是在 FID\_FETCH\_DATA 之前执行的，而初始化

alarm\_module\_list 是在 FID\_FETCH\_DATA 中进行的，故在 FID\_INITIAL 中（\*\*） 处引用 alarm\_module\_list 变量时，它还没有被初始化。这是个严重错误。 应如下改正：要么把 Get\_Alarm\_Module 函数放在 FID\_INITIAL 中（\*\*）之前；要 么就必须考虑（\*\*）处的判断语句是否可以用（不使用 alarm\_module\_list 变量的） 其它方式替代，或者是否可以取消此判断语句。

**¹9-14**：编程时，要防止差**1**错误。 说明：此类错误一般是由于把“<=”误写成“<”或“>=”误写成“>”等造成的，由此 引起的后果，很多情况下是很严重的，所以编程时，一定要在这些地方小心。当编完程序 后，应对这些操作符进行彻底检查。

**¹9-15**：要时刻注意易混淆的操作符。当编完程序后，应从头至尾检查一遍这些操作符，以防 止拼写错误。

说明：形式相近的操作符最容易引起误用，如 C/C++中的“=”与“==”、“|”与“||”、 “&”与“&&”等，若拼写错了，编译器不一定能够检查出来。 示例：如把“&”写成“&&”，或反之。

ret\_flg = (pmsg->ret\_flg & RETURN\_MASK);

被写为：

ret\_flg = (pmsg->ret\_flg && RETURN\_MASK);

rpt\_flg = (VALID\_TASK\_NO( taskno ) && DATA\_NOT\_ZERO( stat\_data ));

被写为：

rpt\_flg = (VALID\_TASK\_NO( taskno ) & DATA\_NOT\_ZERO( stat\_data ));

**¹9-16**：有可能的话，**if**语句尽量加上**else**分支，对没有**else**分支的语句要小心对待；**switch**

语句必须有**default**分支。

**¹9-17**：**Unix**下，多线程的中的子线程退出必需采用主动退出方式，即子线程应**return**出口。

**¹9-18**：不要滥用**goto**语句。

说明：goto 语句会破坏程序的结构性，所以除非确实需要，最好不使用 goto 语句。

***½9-1***：不使用与硬件或操作系统关系很大的语句，而使用建议的标准语句，以提高软件的可移 植性和可重用性。

***½9-2***：除非为了满足特殊需求，避免使用嵌入式汇编。

说明：程序中嵌入式汇编，一般都对可移植性有较大的影响。

***½9-3***：精心地构造、划分子模块，并按“接口”部分及“内核”部分合理地组织子模块，以提 高“内核”部分的可移植性和可重用性。

说明：对不同产品中的某个功能相同的模块，若能做到其内核部分完全或基本一致，那么 无论对产品的测试、维护，还是对以后产品的升级都会有很大帮助。

***½9-4***：精心构造算法，并对其性能、效率进行测试。

***½9-5***：对较关键的算法最好使用其它算法来确认。

***½9-6***：时刻注意表达式是否会上溢、下溢。

示例：如下程序将造成变量下溢。

unsigned char size ;

while (size-- >= 0) // 将出现下溢

{

... // program code

}

当 size 等于 0 时，再减 1 不会小于 0，而是 0xFF，故程序是一个死循环。应如下修改。

signed char size; // 从 unsigned char 改为 signed char while (size-- >= 0)

{

... // program code

}

***½9-7***：使用变量时要注意其边界值的情况。

示例：如 C 语言中字符型变量，有效值范围为-128 到 127。故以下表达式的计算存在一

定风险。

char chr = 127;

int sum = 200;

chr += 1; // 127 为 chr 的边界值，再加 1 将使 chr 上溢到-128，而不是 128。

sum += chr; // 故 sum 的结果不是 328，而是 72。

若 chr 与 sum 为同一种类型，或表达式按如下方式书写，可能会好些。

sum = sum + chr + 1;

***½9-8***：留心程序机器码大小（如指令空间大小、数据空间大小、堆栈空间大小等）是否超出系 统有关限制。

***½9-9***：为用户提供良好的接口界面，使用户能较充分地了解系统内部运行状态及有关系统出错 情况。

***½9-10***：系统应具有一定的容错能力，对一些错误事件（如用户误操作等）能进行自动补救。

***½9-11***：对一些具有危险性的操作代码（如写硬盘、删数据等）要仔细考虑，防止对数据、硬 件等的安全构成危害，以提高系统的安全性。

***½9-12***：使用第三方提供的软件开发工具包或控件时，要注意以下几点：

（1）充分了解应用接口、使用环境及使用时注意事项。

（2）不能过分相信其正确性。

（3）除非必要，不要使用不熟悉的第三方工具包与控件。 说明：使用工具包与控件，可加快程序开发速度，节省时间，但使用之前一定对它有较充 分的了解，同时第三方工具包与控件也有可能存在问题。

***½9-13***：资源文件（多语言版本支持），如果资源是对语言敏感的，应让该资源与源代码文件 脱离，具体方法有下面几种：使用单独的资源文件、***DLL***文件或其它单独的描述文件（如数据 库格式）

# 10 代码编辑、编译、审查

**¹10-1**：打开编译器的所有告警开关对程序进行编译。

**¹10-2**：在产品软件（项目组）中，要统一编译开关选项。

**¹10-3**：通过代码走读及审查方式对代码进行检查。 说明：代码走读主要是对程序的编程风格如注释、命名等以及编程时易出错的内容进行检 查，可由开发人员自己或开发人员交叉的方式进行；代码审查主要是对程序实现的功能及 程序的稳定性、安全性、可靠性等进行检查及评审，可通过自审、交叉审核或指定部门抽 查等方式进行。

**¹10-4**：测试部测试产品之前，应对代码进行抽查及评审。

***½10-1***：编写代码时要注意随时保存，并定期备份，防止由于断电、硬盘损坏等原因造成代码 丢失。

***½10-2***：同产品软件（项目组）内，最好使用相同的编辑器，并使用相同的设置选项。 说明：同一项目组最好采用相同的智能语言编辑器，如 Muiti Editor，Visual Editor(我使用 Ultra Editor,ilan2003)等，并设计、使用一套缩进宏及注释宏等， 将缩进等问题交由编辑器处理。

***½10-3***：要小心地使用编辑器提供的块拷贝功能编程。 说明：当某段代码与另一段代码的处理功能相似时，许多开发人员都用编辑器提供的块拷 贝功能来完成这段代码的编写。由于程序功能相近，故所使用的变量、采用的表达式等在 功能及命名上可能都很相近，所以使用块拷贝时要注意，除了修改相应的程序外，一定要 把使用的每个变量仔细查看一遍，以改成正确的。不应指望编译器能查出所有这种错误， 比如当使用的是全局变量时，就有可能使某种错误隐藏下来。

*½****10-4***：合理地设计软件系统目录，方便开发人员使用。 说明：方便、合理的软件系统目录，可提高工作效率。目录构造的原则是方便有关源程序 的存储、查询、编译、链接等工作，同时目录中还应具有工作目录----所有的编译、链 接等工作应在此目录中进行，工具目录----有关文件编辑器、文件查找等工具可存放在 此目录中。

***½10-5***：某些语句经编译后产生告警，但如果你认为它是正确的，那么应通过某种手段去掉告

警信息。

说明：在 Borland C/C++中，可用“#pragma warn”来关掉或打开某些告警。 示例：

#pragma warn -rvl // 关闭告警

int examples\_fun( void )

{

// 程序，但无 return 语句。

}

#pragma warn +rvl // 打开告警

编译函数 examples\_fun 时本应产生“函数应有返回值”告警，但由于关掉了此告警信 息显示，所以编译时将不会产生此告警提示。

***½10-6***：使用代码检查工具（如***C***语言用***PC-Lint***）对源程序检查。

***½10-7***：使用软件工具（如 ***LogiSCOPE***）进行代码审查。

# 11 代码测试、维护

**¹11-1**：单元测试要求至少达到语句覆盖。

**¹11-2**：单元测试开始要跟踪每一条语句，并观察数据流及变量的变化。

**¹11-3**：清理、整理或优化后的代码要经过审查及测试。

**¹11-4**：代码版本升级要经过严格测试。

**¹11-5**：使用工具软件对代码版本进行维护。

**¹11-6**：正式版本上软件的任何修改都应有详细的文档记录。

***½11-1***：发现错误立即修改，并且要记录下来。

***½11-2***：关键的代码在汇编级跟踪。

***½11-3***：仔细设计并分析测试用例，使测试用例覆盖尽可能多的情况，以提高测试用例的效率。

***½11-4***：尽可能模拟出程序的各种出错情况，对出错处理代码进行充分的测试。

***½11-5***：仔细测试代码处理数据、变量的边界情况。

***½11-6***：保留测试信息，以便分析、总结经验及进行更充分的测试。

***½11-7***：不应通过“试”来解决问题，应寻找问题的根本原因。（我是用试来查找问题的）

***½11-8***：对自动消失的错误进行分析，搞清楚错误是如何消失的。（这个很有必要）

***½11-9***：修改错误不仅要治表，更要治本。（说的很有道理）

***½11-10***：测试时应设法使很少发生的事件经常发生。

***½11-11***：明确模块或函数处理哪些事件，并使它们经常发生。

***½11-12***： 坚持在编码阶段就对代码进行彻底的单元测试，不要等以后的测试工作来发现问题。

***½11-13***：去除代码运行的随机性（如去掉无用的数据、代码及尽可能防止并注意函数中的“内

部寄存器”等），让函数运行的结果可预测，并使出现的错误可再现。