# 顺控设计与实现

## 一、顺控启动

* 1. 图形启动
  2. 变位触发
  3. 定时触发

## 二、顺控执行

2.1启动带策略参数和命令源参数传递执行命令，至SCADA顺控模块

2.2顺控执行模块解析执行命令，执行顺控逻辑

## 三、顺控命令

命令源：用户名（图形启动）；DIN点（变位触发）；计时器（定时触发）

策略参数：

时间戳：当前时间

## 四、LUA接口

4.1 取值接口（模拟量，开关量，计算量）

4.2 告警接口

4.3 遥控接口

4.4 Sleep接口